**Основные виды контроля за соблюдением требований охраны труда**

К основным видам контроля за соблюдением требований охраны труда в организации относятся:

— контроль за безопасной эксплуатацией зданий, сооружений, оборудования, соблюдением работниками технологических инструкций, применяемыми в производстве инструментами, сырьем и материалами;   
— контроль за уровнем воздействия вредных или опасных производственных факторов на рабочих местах;

— контроль за обучением безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;  
— контроль за расходованием средств, выделяемых на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

— контроль за проведением обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований);

— контроль за режимом труда и отдыха;

— контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;  
— контроль за правильностью обеспечения и применения средств индивидуальной и коллективной защиты;

— контроль за санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием;  
— контроль за проведением специальной оценки условий труда;

— контроль за принятием необходимых мер по сохранению жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций, в том числе осуществлении надлежащих мер по оказанию первой помощи пострадавшим;  
— контроль за своевременным проведением расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий по устранению причин происшедших несчастных случаев, а также возмещением вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием пострадавшим;

 — контроль за выполнением предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

       Контроль за соблюдением требований охраны труда обеспечивается:  
— разработкой и утверждением распорядительных документов организации о назначении должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, электрохозяйства, сосудов, работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов, газового хозяйства и иного оборудования;  
— составлением и выполнением графиков проведения соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов (при их наличии), предохранительных приспособлений и защитных устройств, осмотров зданий и сооружений;  
— применением приборов, инструментов и оборудования для контроля вредных для здоровья производственных факторов;

— соблюдением работниками требований проектной, технологической и иной документации, содержащей требования к производственным процессам;  
— планированием мероприятий по улучшению условий и охраны труда на основе анализа состояния охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

— стимулированием безопасности труда: поощрением работников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда; привлечением к ответственности работников, виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых и локальных актов по охране труда.